*Załącznik nr 8 do S.I.W.Z.*

**PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:**

**I PAKIET**:  **Budowa sieci wodociągowej do osiedla we wsi Regny gm. Koluszki-
 dokończenie na działce 404/25**

1. wybudowanie sieci wodociągowej z rur PEHD Ø 160 mm na działce 404/25, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, inwestor dopuszcza możliwość wykonania sieci przy użyciu metody bezwykopowej. Teren działki nr 404/25 obr. Regny stanowi własność osoby prywatnej;
2. wybudowanie 7 szt. odcinków przyłączy wodociągowych z PE HD o średnicy 63 mm
w granicy pasa drogowego na dz. Nr 404/25 obręb Regny, gm. Koluszki zgodnie z załączoną dokumentacją projektową;

Ponadto wykonawca na własny koszt:

- sporządzi na etapie przejęcia terenu i wykonywania robót a następnie przekaże po zakończeniu robót dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne fazy robót;

- dokona zabezpieczenia istniejącej infrastruktury oraz punktów osnowy geodezyjnej na trasie sieci wodociągowej. W przypadku uszkodzenia jej otworzenie leży po stronie i na koszt Wykonawcy o ile dotyczy;

- opracuje do zatwierdzenia inwestorowi harmonogram realizacji z wyszczególnieniem wszystkich robót z podziałem na dni robocze;

- sporządzi projekt organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem w odpowiednich instytucjach;

- dokonana niezbędnych uzgodnień i opłat w tym na zajęcie pasa drogowego dla potrzeb przedmiotowych inwestycji;

- wbuduje wyroby budowlane i armaturę fabrycznie nową, która posiada niezbędne dokumenty odniesienia w tym deklaracje właściwości użytkowych (DWU);

- przeprowadzi czynności obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- dokona wymiany gruntu w miejscach ewentualnego wystąpienia zagrożenia słabej nośności gruntu niemożliwej do przewidzenia w dokumentacji projektowej oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru a także wykona zagęszczenie gruntu udokumentowane badaniami gruntów, zlecenie w akredytowanym laboratorium winno obejmować badania stopnia zagęszczenia podsypki oraz gruntu w miejscach po zasypaniu sieci;

-uporządkuje teren budowy i przekaże Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym niż przyjęty na etapie przejęcia terenu;